Gecombineerde machine (R7.06.05)

- spanning: 3 x 400 v

- CE veiligheidsnormen

Technische kenmerken:

Vlak-vandikte:

- nuttige werkbreedte 300 mm

- asdiameter schaafas 72 mm / 3 schaafmessen

- afmetingen schaafmessen standaard 300 x 30 x 3 mm

- max afname 4 mm

- totale lengte vlaktafels 1510 mm

- afmetingen vandiktetafel 585 x 300 mm

- aanvoersnelheid vandikte 7 m/min

- min/max werkhoogte vandikte 3-230 mm

Cirkelzaag:

- afmetingen tafel toupie-zaag in gietijzer 1115 x 335 mm

- schuinstelling zaagblad 90° tot 45°

- max diameter zaagblad met gemonteerde voorrits 315 mm

- max zaaghoogte bij 90°/45° 100/78 mm

- zaagcapaciteit (standaard) 1600 mm

- opening zijgeleider 820 mm

Toupie:

- snelheden toupie-as 3500/7000/10.000 t/min

- max diameter profileergereedschap 210 mm

- max diameter gereedschap onder tafel bij 90° 180 mm

- asdiameter 30 mm

Andere kenmerken:

- diameter stofmonden 120 mm

Uitvoering:

- rolwagen in geanodiseerd aluminium (afmetingen 270 x 124 x 1600 mm)

met max koers 1600 mm, hoge precisie geleiding in gehard staal

- voortafel (afmetingen 960 x 600 mm)

- zaaggroep voor max zaagdiameter 315 mm met gemonteerde voorrits

- simultane opening vlaktafels bij 90° naar binnen

- toupiegeleider met micrometrische regeling voorzien van verticale

en horizontale drukkers

- geïntegreerde geleider, voor de zijgeleider en de vlakschaaf

- voorziening voor boortafel

- nieuw design stofmond voor bescherming van de schaafas ter

verhoging van de veiligheid