Gecombineerde machine (R1.14.75)

- spanning: 3 x 400 v

- CE veiligheidsnormen

Technische kenmerken:

Vlak-vandikte:

- nuttige werkbreedte 300 mm

- asdiameter 72 mm / 3 schaafmessen

- afmetingen messen standaard 300 x 30 x 3 mm

- max afname 3 mm

- totale lengte vlaktafels 1300 mm

- afmetingen vandiktetafel 450 x 300 mm

- aanvoersnelheid vandikte 7 m/min

- min/max werkhoogte vandikte 3-220 mm

Cirkelzaag:

- afmetingen tafel toupie-zaag in gietijzer 1020 x 325 mm

- schuinstelling zaagblad 90° tot 45°

- max diameter zaagblad met gemonteerde voorrits 315 mm

- max zaaghoogte op 90°/45° 100/78 mm

- zaagcapaciteit 1600 mm

- opening zijgeleider 800 mm

Toupie:

- snelheden toupie-as 3500/7500/10.000 t/min

- max diameter profileergereedschap 210 mm

- max diameter gereedschap onder tafel bij 90° 180 mm

- asdiameter toupie 30 mm

Andere kenmerken:

- trifase motoren 4 kW (5,5 pk) 50 Hz

- diameter stofmonden 120 mm

Uitvoering:

- zaaggroep voor max zaagdiameter 315 mm met gemonteerde voorrits

- rolwagen in geanodiseerd aluminium (afmetingen 270 x 124 x 1600 mm)

met max koers 1600 mm, hoge precisie geleiding gehard staal

- voortafel met telescopische geleider met aanslag, excentrische drukker

en ondersteuning

- geïntegreerde geleider, voor zijgeleider en vlakschaven

- toupiegeleider met micrometrische regeling voorzien van verticale

en horizontale drukkers

- opening vlaktafels bij 90° naar binnen

- nieuw design stofmond als bescherming van de TERSA schaafas, voor een

verhoging van de veiligheid

TERSA as met snelwisselsysteem

- voorziening voor boortafel